**Alu-Spray 800**



Descriere produs

• rezistent la coroziune de protecţie termică.

Domeniu de utilizare

• pentru roţile vehiculelor, sisteme de evacuare, organismele de camion.. | Pentru echipamente de climatizare şi ventilaţie, aer furnale, turbine | Pentru conducte, rezervoare. | Pentru a realiza o identitate de culoare cu Frischverzinkten după aplicarea prin pulverizare de zinc.

Caracteristici tehnice

• rezistente la coroziune la 800 ° C căldură, de la 99,5% aluminiu pur.

Color-efect luminos crom strălucitor de argint.

Timp de uscare la 20 ° C în 10 de minute.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Alu-Spray 800** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **6,20** |