**Rostprimer(amorsa pt rugina)**



**Informaţii suplimentare:**

E-Coll amorsa pentru rugina este de culoare plumburie şi cromat, pentru interior, pe baza unei combinaţii de răşină special.

**Domenii de utilizare:**

Uscare rapida, rezistenta de acoperire mare, cu buna aderenta la exterior.

Pentru fier, oţel, zinc, neferoase, lemn, metal.

**Caracteristici tehnice:**

Nu este potrivit pentru galvanizare prin imersie la cald, rezistenţă la temperaturi de până la +80 ° C. Foarte rezistent la uleiuri si benzina. Randament: 7-9 mp/kg în funcţie de suprafaţă şi uscare. Timp de uscare 30 de minute. Coatable complet uscate şi după 5-6 ore.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rostprimer**  **(amorsa pt rugina)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400 ml – Spraydose**  **Gri** | **1/12 buc** | **8,10** |
|  | **400 ml – Spraydos**  **Rosu** | **1/12 buc** | **8,10** |
|  | **750 ml – Dose**  **Gri** | **1/6 buc** | **12,25** |
|  | **750 ml – Dose**  **Rosu** | **1/6 buc** | **12,25** |
|  | **2,5 litri - canistra**  **Gri** | **1/4 buc** | **36,50** |
|  | **2,5 litri – canistra**  **Rosu** | **1/4 buc** | **36,50** |