**Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat**

**(Emulsie concentrata pentru taiere)**

 

**Detalii produs:**

• Este un concentrat, care agitat intens, formează o emulsie foarte stabila cu usurinta de manipulare, protejand si marind durata de viata al sculelor aschietoare. Realizeaza o racire ideala,produsul prelucrat avand o suprafata perfecta. De asemenea are o protectie compatibila buna in contactul cu pielea.Are o protectie mare anticoroziva a produselor prelucrate.

**Domeniu de utilizare:**

• Găurire, strunjire, frezare, tăiere, rectificare si filetare. Antibacterian.

**Caracteristici tehnice:**

• Lichid concentrat de minerale pentru tăiere care conţine ulei, fără compuşi de azotit şi clor cat şi PCB, PCT. Concentratul este alcalin:pentru slefuire: aproximativ3 % tărie (1 concentraţia l în apă l 35), tăiere, frezare, strunjire, gaurire: aproximativ 5% tăria (1 concentraţia l în apă l 19).

Threading: 8 % soluţie (1 concentraţia l în 11 l de apă).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hochleistungs Kühlschmierstoffkonzentrat**  **(Emulsie concentrata pentru taiere)** | **Ambalaj** | **Pret Euro/buc** |
| **5 litri - Bidon** | **1/1 buc** | **50,30** |
| **10 litri - Canistra** | **1/1 buc** | **95,80** |