**Holzgleitmittel(Lubrifiant lemn)**



**Detalii produs:**

Pentru o lubrifiere şi protecţie la coroziune pentru utilajele de prelucrat lemnul. Formează o peliculă de lubrifiere cu posibilitate mica de scurgere, nu interferează cu finisarile acoperitoare ale materialelor lemnoase.

Neutralizeaza răşina, curata atacurile de coroziune din axe, lubrefiaza rolele de exploatare ale blocurilor.

Nu se aplică pe suprafeţele din aluminiu.

**Domeniu de utilizare:**

Previne coroziunea pe piese goale in timpul lucrului, tije , etc.

Previne lipirea de umiditate şi pete de aşchiile de lemn.

**Specificatii tehnice:**

Nu conţine clorofluorocarburi şi nici uleiuri de silicon sau ceara.

Interval de temperatură.: -20 ° C la 180 ° C.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Holzgleitmittel****(Lubrifiant lemn)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
| **500 ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **4,90** |
| **5 Litri - Canistra** | **1/1 buc** | **33,40** |