**Montagepaste(Pasta de montaj temperaturi ridicate)**

 

**Pentru temperaturi ridicate**

**Detalii produs:**

• E-Coll pasta de asamblare formează o lubrifiere eficace formand o pelicula care protejează împotriva coroziunii şi jocurilor. lubrifiant este ideal pentru suprafetele de îmbinare grafitate solide formate la o înaltă presiune la placarile cu sarcini de cupru(eroziune). Acest lucru creează un nivel ridicat de protecţie împotriva uzurii sudarii la rece.

**Domenii de utilizare:**

• Pentru şuruburi, buloane şi piuliţe, pentru tije şi conexiuni directe la temperaturi extrem de ridicate. Lubrifierea pieselor de îmbinare din motoarele cu ardere internă, flanse si fitinguri, robineti, cuzineti de lubrifiere, chiar cu acces la apă.

**Date tehnice:**

• Ofera o protecţie eficientă la 1100°C cat şi impotriva efectelor solventilor ca uzura-cost.

Facuta sa neutralizeze piesele de contact a metalelor cu aditivii speciali.

Pe bază de cupru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Montagepaste**  **(Pasta de montaj temperaturi ridicate)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
| **100 g - tub** | **1/20 buc** | **5,30** |
| **1 kg - Cutie** | **1/10 buc** | **18,20** |