**PTFE-Spray(Spray cu Teflon)**



**Detalii produs:**

• Lubrifiant pe baza de teflon. Timp foarte scurt de reactie şi lubrifiere.

Potrivit pentru circulaţia usoara a uleiului de pe combinaţii de diferite materiale.

**Domenii de utilizare:**

• Agent de acoperire foarte eficient pentru lemn, plastic şi de piese prelucrate cu componenta de cauciuc. Poate fi utilizat la culisarea ghidajelor, şine de miscare, unelte, curele, lanţuri, scule mecanice aschietoare de precizie, filetare.

Greseaza ori de câte ori au fost gripari la piese cu silicon. Nu lipeste si previne fenomenul de lipire intre piesele presate de toate tipurile. Elimina tensiunile intre material moi si cele tari. (cum ar fi cauciucul cu sticla). |

**Date tehnice:**

• Culoare: alb natural, fără grăsimi de rezistenţă.

Temperatura: -50°C la 260°C (pe termen scurt).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PTFE-Spray****(Spray cu Teflon)** | **Ambalare** | **Pret Euro****/buc** |
| **400ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **6,30** |