**Color-Spray seidenmatt( spray culoare mat-satinat)**



**Detalii produs:**

• Culoare de inalta calitate, vopseaua fiind pe baza de rasini alchidice,plumb, cadmiu, compuşi aromatici.

Indicat pentru vopsiri de interior şi exterior. rezistent la efecte meteo de coroziune.

**Domenii de utilizare:**

• Vopsiri finale ideale pentru metal, lemn, zidărie şi plastic. Indicat pentru revopsire, are o vizibilitate perfecta. Este indicat si pentru retusuri.

Nu este potrivit pentru polistiren şi materiale plastice PVC.

**Date tehnice:**

• Uscare după aproximativ 20-25 de minute. Touch uscat după aproximativ două ore. Timp de uscare dupa o revopsire la un interval de 4 ore, este de aproximativ 24 de ore. Nu folositi lac acrilic peste sprayurile de culoare E-Coll.

**400 ml - Spraydose**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Color-Spray seidenmatt**  **(spray culoare mat-satinat)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
| **RAL 1021 - violet auriu** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 1550 – lac clar** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 3000 – rosu de foc** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 5010 – albastru de gentiana** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 6005 – muschi verde** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 8017 – maro ciocolatiu** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 9005 – negru profund** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 9010 – alb pur** | **1/6 buc** | **4,10** |