**Kettenhaftspray(Spray lubrifiere lanţuri)**



**Detalii produs:**

• Unsoare cu aderenţa pe termen lung în special pentru lubrifierea de automobile, motociclete, biciclete, o-ringuri, echipamente de testare.

Potrivit pentru gresari frecvente.

**Domenii de utilizare:**

• Lanţuri, cabluri, tije de toate tipurile, inele, balamale, articulaţii, rulmenti, televiziune prin cablu trenuri, lacate de usi, lubrifierea lanţurilor interioare, rulment de transmisie şi toate tipurilor de unelte melc.

**Date tehnice:**

• Temperatura de operare: -30 ° C la +110 ° C, umiditate repulsiva, indeparteaza rugina, respinge, apa, aderenta buna, de asemenea, nu rulează pe suprafeţe fierbinţi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kettenhaftspray****(Spray lubrifiere lanţuri)** | **Ambalare** | **Pret Euro****/buc** |
| **500-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **6,00** |