**Teflon-Spray( Teflon Spray)**



**Cu teflon DuPont**

**Detalii produs:**

• Spray lubrifiant pe baza de teflon. Teflonul uscat formeaza o pelicula separatoare lubrifianta de durata.

**Domenii de utilizare:**

• Pentru lubrifierea pânzelor de ferăstrău si firelor de debitat, sertare şi instrumente, zone active in contact cu rolele transportoare. Foarte eficient pentru lemn, plastic şi cauciuc de prelucrare.

**Date tehnice:**

• Rezistenţa peliculei lubrefiantului la temperatură: de la -80°C la 260°C.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Teflon-Spray****( Teflon Spray)** | **Ambalare** | **Pret Euro****/buc** |
| **400ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **6,25** |