**Batteriepolfett(vaselina borne baterie)**



**Informaţii suplimentare:**

• Unsoare rosie specială pentru bornele bateriei şi pompe de apă..

**Domenii de utilizare:**

• Impotriva coroziunii pe bornele bateriei.

**Caracteristici tehnice:**

• Temperatura de fierbere: -30 ° C la +60 ° C.

Norme conform DIN 51502: KP 3 C-30.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Batteriepolfett****(vaselina borne baterie)** | **Ambalare** | **Pret Euro****/buc** |
| **100g - Tub** | **1/10 buc** | **4,70** |