**Dichtungsschmiere(vaselina grafitata protectoare)**



**Lubrifiant cu grafit**

**Informaţii suplimentare:**

• Permite usor demontarea pieselor filetate, flanşe, garniture care au fost gresate cu aceasta vaselina in prealabil, impiedicand astfel blocarea sigiliilor şi a ambalajelor prin formarea ruginii.

**Domenii de utilizare:**

• Lubrifierea suprafeţelor flanşelor, ungerea filetelor şuruburilor, pentru lubrifierea benzilor de alunecare, ca si cele de foraj şi măcinare ca aditiv pentru netezimea de viteze şi gresarea sârmelor şi cablurilor de cânepă. Pentru lubrifierea rulmenţilor cu role, ca o grăsime sigilatoare, pentru lubrifierea uneltelor, rafturi, lanţuri, etc, în utilaje de constructii, ascensoare de toate tipurile.

De asemenea sigileaza piese mecanice ale transportatoarelor maritime de adâncime.

**Date tehnice:**

• Durabilitate si protectie indelungata pieselor pe care a fost aplicata vaselina.

Pelicula lubrifianta se fixeaza perfect pe suprafete, împotriva coroziunii şi uzurii şi reduce scartaitul.

Temperatură 0 ° C la +50 ° C.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dichtungsschmiere****(vaselina grafitata protectoare)** | **Ambalare** | **Pret Euro****/buc** |
| **750 ml - Doza** | **1/1 buc** | **16,05** |