**Zinkstaubfarbe (vopsea cu praf de zinc)**



**Informaţii suplimentare:**

• Protecţia dubla fata de rugina aderă la metale, este rezistent la apă şi protejează împotriva ruginii. Zincul este suprafaţa metalului de coroziune de protecţie catodică şi apoi protejează folia de răşină rezistente. Diluare cu răşină de diluţie comun, sau diluant Nitro-Universal.

**Cerere: |**

• Pentru toate activităţile de acoperire, pentru reparaţii straturi zinc deteriorate, pentru acoperirea de foraj de sudură şi puncte, ca conductiv intermediar în sudare, ca un primer pentru apă, intemperii meteorologice, pentru protejarea structurilor de otel, conducte, nave, platforme petroliere , containere de mare, etc

**Caracteristici tehnice:**

• Praful de zinc este format din aproximativ 95% zinc şi aproximativ 5% răşină.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zinkstaubfarbe** **(vopsea cu praf de zinc)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **800g - Dose** | **1/12 buc** | **13,40** |