**Trennspray(antilipire sudura)**



**Informaţii suplimentare:**

• Previne lipirea şi lipirea la duza de gaz. Subţire, uniform prin pulverizare este o separare de film extrem de eficiente. Bucăţile pot fi prelucrate si după tratamentul de galvanizare Lakki, maro si anodising.

**Domenii de utilizare:**

• Protejează duze de sudura. Actele | ca agent de presă în protecţia de gaze şi sudura electrica .

**Date tehnice:**

• Nu contine silicon.

 Culoare: transparenta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Trenn-spray****(antilipire sudura)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **2,90** |