**Kupferspray(spray cu cupru)**



**Informaţii suplimentare:**

• Protejare fiabila împotriva intemperiilor a suprafatelor efectiv acoperite, protective mare la coroziune, uscare rapidă, rezistenta, după caz.

**Domenii de utilizare:**

• Jgheaburi şi burlane, panouri, ferestre, fierărie.

**Caracteristici tehnice:**

• Temperatura de rezistenţă: până la 200 ° C.

Culoare: cupru, luminoase.

Perioada de uscare la 20 ° C în 10 minute.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kupferspray**  **(spray cu cupru)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400 ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **6,20** |