**Leckfinder -15 °C(indicator scurgeri gaze)**



**Informaţii suplimentare**

• Indica fisurile cu scurgeri de gaze pentru sisteme sub presiune. Identifica scurgerile de gaz şi aer comprimat,

**Domenii de utilizare:**

• Localizeaza scurgeri de gaze din conductele sub presiune şi containere, de exemplu, compresoare, cilindri de oţel, supape, armatura conductelor, echipament respirator, combustibil sudare oxi-gaz si protectie, arzatoare Bunsen, robineti, racorduri, frâne cu aer comprimat, etc.

**Date tehnice:**

• Non-toxic, non-inflamabil. oferă de asemenea o buna protectie la coroziune.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leckfinder -15°C****(indicator scurgeri gaze)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
|  | **400 ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **3,55** |