**Nassentwickler(penetrant mediu umed)**



**Informaţii produs:**

• Pe baza de solventi cu halogen cu pigmenţi anorganici albi.

**Domenii de utilizare:**

• În combinaţie cu penetrantele E-Coll se utilizeaza in mediu umed, formand un strat fin de picaturi.

**Date tehnice:**

• Punctul de aprindere este la 13 ° C. Produsul este uşor volatil şi se usuca in cateva secunde la temperatura camerei.FCC free.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nassentwickler****(penetrant mediu umed)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
| **500 ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **9,00** |