**Color-Spray hochglänzend(spray color lucios)**



**Detalii produs:**

• Culoare de inalta calitate, vopseaua fiind pe baza de rasini alchidice,plumb, cadmiu, compuşi aromatici.

Indicat pentru vopsiri de interior şi exterior. rezistent la efecte meteo de coroziune.

**Domenii de utilizare:**

• Vopsiri finale ideale pentru metal, lemn, zidărie şi plastic. Indicat pentru revopsire, are o vizibilitate perfecta. Este indicat si pentru retusuri.

Nu este potrivit pentru polistiren şi materiale plastice PVC.

**Specificatii tehnice:**

• Finisaj: Gloss 90% la 60 de grade unghi, matasos 50% la 60 de grade unghi, timp de uscare după aproximativ 20-25 de minute. Touch uscat după aproximativ două ore. La o revopsire dupa 4 ore, timpul de uscare complete este de aproximativ 24 ore.

Nu folosiţi lac acrylic peste sprayul color E-Coll.

**400 ml - Spraydose**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Color-Spray hochglänzend****(spray color lucios)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
| **RAL 1015 - sidefiu** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 1021 – violet auriu** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 1028 – pepene galben** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 1530 – lac clar** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 2008 – rosu-portocaliu luminos** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 3000 – rosu de foc** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 3003 – rosu rubiniu** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 5002 – bleumarin** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 5010 – albastru de gentiana** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 5012 – albastru** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 5013 – albastru de cobalt** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 6002 - frunza verde** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 6005 – muschi verde** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 6018 – verde auriu** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 7035 – gri deschis** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 8017 – maro ciocolatiu** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 9005 – negru profund** | **1/6 buc** | **4,10** |
| **RAL 9010 – alb pur** | **1/6 buc** | **4,10** |