**Farbeindringmittel(spray penetrare rosu)**



**Informatii produs:**

• Spray penetrant, rosu, pentru testarea suprafaţă de ulei mineral şi tensioactive.

**Domenii de utilizare:**

• Pentru detectarea fisurilor sau gaurilor, indicand neregulile cum ar fi: defecte de turnare, cordoane de sudură, etc

**Date tehnice:**

• Clasa de viteza, conform DIN 54152 este de 3 - 4 apă şi solvent-lavabil.

Nu contine coloranţi azoici, halogen sau sulf,, fara CFC.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Farbeindringmittel****(spray penetrare rosu)** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
| **500 ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **11,15** |