**Seilstar-Spray(Unsoare conservare cabluri)**



**Detalii produs:**

Transparenta, greseaza si conserva cabluri de oţel de toate tipurile cu rezistenta la inhibitori de coroziune, non-uscare, pe termen lung de protecţie la coroziune. Consumul redus de carburant si aderenta buna, gresare excelente şi alunecare usoara la utilizarea pieselor lubrifiate. Pătrunde in interiorul cablurilor. Tratamentul cablurilor de oţel rezista 4-5 săptămâni.

**Domenii de utilizare:**

Cabluri de toate tipurile, arcuri, scule, şuruburi, buloane, etc.

**Date tehnice:**

Catalogare conform DIN 51519: ISO VG 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Seilstar-Spray**  **(Unsoare conservare cabluri)** | **Ambalare** | **Pret Euro**  **/buc** |
| **500ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **9,15** |