**Silikonfett-Spray(Unsoare cu silicon pur-Spray)**



**Detalii produs:**

• Lubrifiant pentru metal, sticlă, ceramică, lemn, plastic.

**Domenii de utilizare:**

• Produsul este adecvat pentru îngrijirea şi întreţinerea de blocuri, direcţie, cârme, trape glisante, şine, fermoare, aplice, arbori ciopliti, şine glisante şi blocuri motoare, conexiunile prin cablu, lumini de navigaţie. Ideal pentru rulmenţi cu bile.

**Date tehnice:**

• Substanţa activă este făcută din grăsime si silicon pur filtrat fiziologic.

Rezistenţa la temperatură.: până la aproximativ 300 ° C.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Silikonfett-Spray****(Unsoare cu silicon pur-Spray)** | **Ambalare** | **Pret Euro****/buc** |
| **400ml - Spraydose** | **1/12 buc** | **6,10** |