**Mehrzweckfett hell(Unsoare lucioasa multi-scop)**





**Detalii produs:**

• Unsoare de lubrifiere universala pentru piesele laminate sau de alunecare, chiar şi în zonele de frecare mixte, unsoare admisibilă vitezei suplimentare de frecare. Reduce uzura si la sarcini ridicate. Protecţia împotriva coroziunii, menţinand efectul de lubrifiere în prezenţa apei.

**Domenii de utilizare:**

• În zona centralizata a utilajelor, lubrifierea lagarelor masinilor agricole, gresarea echipamentelor din constructii, rulmentii motoarelor electrice, role transportoare, lagăre cu role în osiile feroviare.

**Date tehnice:**

• In combinaţie cu ingredienti activi - litiu are o durata de viata lunga, punctul picătură&gt = 180°C. Temperatura de rezistenta: -30°C la +120°C (pe o perioada scurta de până la 140 ° C).

Textură conform DIN 51818: NLGI-clasa a 2.

Clasificare posibila în funcţie de 51502: K2K-30.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mehrzweckfett hell**  **(Unsoare lucioasa multi-scop)** | **Ambalare** | **Pret Euro**  **/buc** |
| **400 g - Cartus** | **1/12 buc** | **2,90** |
| **1 kg - Cutie** | **1/10 buc** | **7,35** |
| **5 kg - Galeata** | **1/1 buc** | **30,70** |
| **500 g – Cartus cilindric** | **1/20 buc** | **4,20** |
| **Presa manuala** | **1/1 buc** | **55,50** |